1. 到達現場後展開R1 R2
2. 展開後開機 筆電開機連線

#如果不行開啟螢幕/鍵盤滑鼠操控

1. 檢查所有功能
2. 檢查當地網路狀態
3. 測量場地 長寬高 天花板 觀眾席

6. 觀測地面物件長相

1. 取得 放置線 中線兩條 分類區 HSV range

取得牆線斜率與車體偏角關係

R1夾物開到線上放置

R1 R2 牆體面積與距牆位置關係